Załącznik nr 4a do SIWZ nr 2 do umowy

1. **Technologia wykonania prac ogrodniczych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Wyszczególnienie czynności** | **Technologia prac** |
| **1** | | **Wiosenne grabienie liści (dot. poz. I i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Wywóz zgrabionych zanieczyszczeń należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia ich spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie zanieczyszczeń na terenie. |
| **2** | | **Jesienne grabienie liści (dot. poz. I i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Wywóz zgrabionych zanieczyszczeń należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia ich spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie zanieczyszczeń na terenie. |
| **3** | | **Koszenie trawników (dot. poz. I i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminie zgodnym z ofertą, od dnia zlecenia prac przez Zamawiającego. Wysokość cięcia trawy 4 - 6 cm z podkoszeniem przy elementach architektonicznych  i wyposażeniach, nawierzchniach, skupinach krzewów i rabatach itp., z całkowitym usunięciem pokosu. Pokos należy usunąć bezpośrednio po koszeniu. Wywóz pokosu należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie pokosu na terenie. |
| **4** | | **Renowacja trawników (dot. poz. I i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje:  - uprawę gleby na głębokość min. 25 cm,  - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń,  - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost);  - siew trawy,  - wałowanie obsianej powierzchni,  - podlanie;  - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy |
| **5** | | **Ułożenie trawnika z rolki (dot. poz. I)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje:  - uprawę gleby na głębokość min. 25 cm,  - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń,  - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost),  - ułożenie trawnika darniowego z rolki z dociśnięciem  po ułożeniu,  - podlanie |
| **6** | | **Założenie trawnika z siewu (dot. poz. I)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje:  - przygotowanie podłoża wraz z oczyszczeniem;  - uprawę gleby na głębokość min. 25 cm,  - wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczeń,  - zastosowanie 2 cm warstwy materiału użyźniającego (kompost);  - siew trawy,  - wałowanie obsianej powierzchni,  - podlanie;  - ogrodzenie trawnika palikami i taśmą do czasu wzejścia trawy  Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy według której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Nasiona nie mogą mieć objawów zagrzybienia.  Skład mieszanki traw na miejsca słoneczne:  - 80% kostrzewy trzcinowej, 10% wiechliny łąkowej, 10% życicy trwałej.  Skład mieszanki traw na miejsca zacienione:  -15% życicy trwałej, 30% kostrzewy czerwonej (rozłogowej), 25% kostrzewy czerwonej (kępowej), 10% kostrzewy różnolistnej, 10% wiechliny łąkowej, 10% kostrzewy owczej |
| **7** | | **Pielenie żywopłotów, krzewów, bylin (dot. poz. II i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje płytkie spulchnianie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów w tym samosiewów, z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów otaczającego trawnika. Usunięcie i wywóz urobku winno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| **8** | | **Cięcie żywopłotów (dot. poz. II )** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje cięcie wszystkich płaszczyzn żywopłotu po linii odrostów pędów tegorocznych. Usunięcie i wywóz urobku powinno nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| **9** | | **Cięcia pielęgnacyjne i formujące krzewy ,w tym odmładzanie, (dot. poz. II i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje usunięcie przekwitłych kwiatostanów, suchych i uszkodzonych części roślin, przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie i odmłodzenie krzewu oraz nadanie mu pokroju charakterystycznego dla danego gatunku.  Usunięcie obciętych pędów i wywóz powinny nastąpić natychmiast po zakończeniu prac. |
| **10** | | **Mulczowanie (dot. poz. II)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje rozłożenie warstwy min. 5 cm przekompostowanej kory z drzew iglastych. |
| **11** | | **Sadzenie krzewów liściastych, iglastych, róż, traw ozdobnych (dot. poz. II i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, na obszarze ustalonym przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych.  Wymagania dotyczące materiału roślinnego:  Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj. krzewy w pojemnikach min. C3, trzykrotnie szkółkowane, rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Powinny być także zachowane odpowiednie proporcje między koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz  bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy.  **Wady niedopuszczalne:** uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje.  Wykonawca udziela gwarancji na posadzony materiał roślinny w okresie zadeklarowanym w ofercie. |
| **12** | | **Sadzenie krzewów żywopłotowych (dot. poz. II)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych.  lub  Wykonanie rowka o szerokości od 0,45 m do 0,7 m, zaprawa  ziemią urodzajną, sadzenie, podlanie mulczowanie korą  Wymagania dotyczące materiału roślinnego:  Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj.: krzewy żywopłotowe: materiał wys.. min 60 cm, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym. Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Powinny być także zachowane odpowiednie proporcje między koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy.  **Wady niedopuszczalne:** uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje.  Wykonawca udziela gwarancji na posadzony materiał roślinny w okresie zadeklarowanym w ofercie. |
| **13** | | **Sadzenie roślin okrywowych i pnączy (dot. poz. II)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych.  Wymagania dotyczące materiału roślinnego: j.w.  Wykonawca udziela gwarancji na posadzony materiał roślinny w okresie zadeklarowanym w ofercie. |
| **14** | | **Sadzenie bylin (dot. poz. II i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, na obszarze ustalonym przez Zamawiającego zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, przyjętymi normami w tym zakresie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Materiał roślinny należy sadzić w doły o wymiarach dostosowanych odpowiednio do wielkości bryły korzeniowej. Wszystkie nasadzenia należy wykonać po uprzednim przygotowaniu terenu, tj. po ewentualnym zdjęciu darni, oczyszczeniu z gruzu lub usunięciu obumarłych roślin oraz wymianie ziemi na urodzajną na głębokość min. 20 cm. Po posadzeniu należy podlać rośliny oraz wymulczować min. 5 cm warstwą przekompostowanej kory z roślin iglastych.  Zaprawa dołów dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej ziemią urodzajną, sadzenie, podlanie, mulczowanie korą. Wymagania dotyczące materiału roślinnego:  Parametry roślin muszą być zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego danego gatunku i odmiany opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich oraz zgodne z parametrami określonymi przez Zamawiającego, tj.: byliny: w pojemnikach min. P9, z prawidłowo ukorzenionym systemem korzeniowym.  Rośliny muszą być zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunków i odmian pokrojów, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych bez widocznych objawów będących wynikiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz  bez odrostów z podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. **Wady niedopuszczalne:** uszkodzenie mechaniczne roślin, objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, martwice, uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, deformacje.  Wykonawca udziela gwarancji na posadzony materiał roślinny w okresie zadeklarowanym w ofercie. |
| **15.** | | **Podlewanie (dot. poz. II )** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje podlanie wierzchniej warstwy gleby na głębokość min. 15-30cm. |
| **16.** | | **Wycinka krzewów (dot. poz. II)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje ścięcie krzewu wraz z usunięciem systemu korzeniowego, zasypaniem dołu ziemią urodzajną, wyrównaniem i uprzątnięciem terenu oraz wykonaniem renowacji trawnika (Zleceniodawca może zrezygnować z wykonania renowacji trawnika w przypadku, gdy planowane jest wykonanie nasadzeń zastępczych). |
| **17** | | **Obsadzenie kwietników i donic z wykorzystaniem roślin sezonowych , w tym donice na latarniach i konstrukcje kwiatowe (dot. poz. III i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje:  - uzupełnienie 5 cm warstwy kompostu,  - uzupełnienie ubytków ziemi urodzajnej  - ręczny wysiew nawozów mineralnych wieloskładnikowych  - uzupełnienie ziemi urodzajnej hydrożelem  - przekopanie powierzchni gleby i jej zagrabienie  -rozmieszczenie roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego;  - posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą;  - po posadzeniu – dokładne i ostrożne podlanie roślin drobnokroplistym strumieniem uważając aby nie spowodować „wypłukania roślin”;  - wyrównanie gleby pomiędzy roślinami,  - uporządkowanie miejsca pracy  **Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na posadzone rośliny sezonowe (poza aktami wandalizmu i klęskami żywiołowymi)**  **Zalecenia do materiału roślinnego:**  - materiał roślinny musi posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy (w doniczkach z przerośniętą bryłą korzeniową)  - materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników,  - materiał roślinny musi być w fazie kwitnienia (z dużą ilością pączków kwiatowych) oraz musi pokryć w całości powierzchnię ziemi na której został posadzony **(efekt kwitnienia oraz pokrycia powierzchni roślinami powinien pojawić się po upływie 1 - 2 tygodni od momentu posadzenia roślin)**  **- zalecana rozstawa sadzenia powinna zostać dostosowana (zwiększona lub zmniejszona) do wielkości materiału roślinnego w celu uzyskania ww. wymaganego pokrycia powierzchni roślinami;**  - materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany oraz musi posiadać parametry charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu, i rozkrzewienia sadzonek, barwy kwiatów.)  - materiał roślinny powinien posiadać wysokie walory estetyczne  - w wypadku Chrysanthemum sp. sadzonki muszą posiadać w momencie sadzenia średnicę: 0, 3 m – 0,4 m oraz w 30% rozwinięte kwiaty . |
| **18** | | **Sadzenie roślin cebulowych (dot. poz. III i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, przy uwzględnieniu następujących czynności:  - przygotowanie podłoża przed sadzeniem cebul poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów;  - przed posadzeniem cebul należy je zabezpieczyć przeciwko chorobom grzybowym poprzez moczenie cebul w preparatach grzybobójczych,  - rozmieszczenie cebul roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach (w zależności od odmiany i gatunku) oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego;  - posadzenie cebul na odpowiedniej głębokości  - przykryciem 5 cm warstwą torfu  - wyrównanie powierzchni kwietnika  - uporządkowanie miejsca pracy  - zalecenia do materiału roślinnego: rośliny cebulowe – I gatunku |
| **19** | | **Miesięczna pielęgnacja obsadzenia z wykorzystaniem roślin sezonowych (dot. poz. III i IV.)** | Termin rozpoczęcia prac - od momentu wykonania obsadzenia, przy uwzględnieniu następujących czynności:  - pielenie, spulchnianie gleby  - zastosowanie środków ochrony roślin - z uwzględnieniem zakupu i transportu środków ochrony roślin, w zależności od potrzeb,  - usuwanie przekwitłych kwiatostanów  - nawożenie , w zależności od potrzeb,  - podlewanie  - formowanie nadmiernie rozrastających się roślin  - zebranie, wywóz resztek roślinnych (w dniu pielęgnacji) oraz utylizacja.  **Krotność wykonywania poszczególnych czynności w ramach pielęgnacji będzie uzależniona od potrzeb.**  **Niezależnie od ilości wykonywania poszczególnych czynności w powyższej pielęgnacji Wykonawca będzie rozliczany z właściwego efektu wykonania prac określonego przez Zamawiającego w okresach miesiecznych. Kwota ryczałtowa za miesiąc.** |
| **20** | | **Usunięcie roślin po zakończeniu obsadzenia – kwiaty sezonowe (dot. poz. III i IV.)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, przy uwzględnieniu następujących czynności**:**  - usunięcie roślin  - zebranie, wywóz resztek roślinnych (w dniu usunięcia roślin) oraz utylizacja  - przekopanie gleby na głębokość 25 cm  - wyrównanie powierzchni kwietnika |
| **21** | | **Rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietnika (dot. poz. III)** | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac, przy uwzględnieniu następujących czynności:  - jednokrotne rozłożenie stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników,  - uzupełnianie ubytków stroiszu jodłowego na powierzchni kwietników w zależności od potrzeb, przy uwzględnieniu następujących czynności:  - zakup stroiszu jodłowego i dowóz na miejsce rozłożenia  - dokładne oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ziemi na terenie kwietnika  - dokładne przykrycie powierzchni kwietnika warstwą gałązek jodłowych  - porządkowanie ułożenia stroiszu  - uporządkowanie miejsca pracy |
| **22.** | **Montaż osłon zimowych (dot. poz. II)** | | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Wygrodzenie skupin krzewów i mis drzew matą w kolorze czarnym o wysokości min. 50 cm, rozpiętą na słupkach. Maksymalna odległość pomiędzy słupkami 2 m. Głębokość osadzenia słupków w gruncie - nie mniej niż 50 cm. Mata nie przepuszczająca wody. |
| **23.** | **Zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów i żywopłotów (dot. poz. V)** | | Prace będą wykonywane 2 x w tygodniu w poniedziałki i czwartki do godz. 9:00. Do zadań Wykonawcy w szczególności należy:  - dokładne oczyszczenie terenów zieleni ze śmieci  i zanieczyszczeń (papiery, niedopałki, folia, psie odchody, liście, butelki, kartony, ulotki, znicze, gałęzie, itp.)  - zebranie, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, |
| **24.** | **Założenie łąki kwietnej (dot. poz. I)** | | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Zakres prac obejmuje:  **Przygotowanie terenu:**  - zebranie zanieczyszczeń - gruzu, śmieci, i innych – wywóz i zagospodarowanie niniejszych odpadów.  - Ściągnięcie darni i gruntu rodzimego na głębokość 5cm.  - Rozluźnienie wierzchniej warstwy gruntu na głębokość 10-15cm za pomocą agregatu uprawowego lub wykonanie orki i wyrównanie glebogryzarką powierzchni.  - Dowiezienie i rozścielenie 5 cm warstwy ziemi, odpowiedniej do założenia łąki kwietnej.  - Wyrównanie terenu  **Założenie łąki kwietnej:**  - Mieszanka nasion wielogatunkowa o różnych wymaganiach, mieszanka musi zawierać nasiona roślin pochodzących z upraw na terenach leżących w podobnej strefie klimatycznej, np.: Złocień zwyczajny, Komonica zwyczajna , Firletka poszarpana , Jaskier ostry , Jaskier wielokwiatowy , Świerzbnica polna , Wyka ptasia Vicia cracca lub kosmata , Wyka brudnożółta , Kozibród łąkowy , Krwawnik pospolity , Chaber austriacki , Chaber łąkowy , Marchew dzika , Brodawnik zwyczajny , Bukwica pospolita,  - Mieszanka nie może zawierać w składzie więcej niż 10% traw  - Żaden z zastosowanych w mieszkance gatunków nie może przekraczać 15% całkowitej masy mieszanki.  - Mieszankę należy wysiać w ilości 3g/m2  - Po wysiewie nasion teren należy zwałować lekkim wałem do trawy  Podlewanie w zależności od potrzeb. |
| **25.** | **Koszenie łąki kwietnej (dot. poz. I)** | | Prace zostaną wykonane w terminach ustalanych w zleceniach przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, maksymalnie do 30 dni, od zlecenia prac. Pokos należy usunąć bezpośrednio po koszeniu. Wywóz pokosu należy wykonywać na bieżąco, najpóźniej następnego dnia od dnia spryzmowania, niedopuszczalne jest gromadzenie pokosu na terenie. |