STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZE- SPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZY UL. GŁÓWNEJ 50 W PIASECZNIE - TOM 7 ARANŻACJA WNĘTRZ ELEMENTY RUCHOME-TECHNOLOGIA KUCHNI

ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA 50, PIASECZNO

INWESTOR : Gmina Piaseczno

ADRES INWESTORA : UL KOŚCIUSZKI 5, 05-500 PIASECZNO

BRANŻA : roboty ogólnobudowlane -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Cybulski DATA OPRACOWANIA : 30 wrzesień 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 30 wrzesień 2019

Data zatwierdzenia

**Dostawa i montaż wyposażenia dla nowej części Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie, ul. Główna 50, 05-500 Piaseczno**

**1 część zamówienia: wyposażenie części kuchennej**

**ZAŁĄCZNIK A**

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

**1 część zamówienia – część kuchenna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **1** | **450** | **1/2 KUCHNIA GŁÓWNA** | | | |
| 1  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: chłodziarka/szafa chłodnicza podblatowa w obudowie ze stali szlachetnej; zewnętrzny wyświetlacz temp.; zamek; poj. użytkowa 130- 160l; wymiary zew. 83-85x60x60-62cm; typu LIEBHERR FKvesf 1805 lub FKUv 1660 lub równoważna bez zmiany parametrów; do ustawienia pod stół nierdzewny o wys. 85cm  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: mikser planetarny 7,6l typu ROBOT COUPE RM8– do ubi- jania, mieszania,wybijania ciast/piany itp.  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stól ze stali nierdzewnej 1900x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym z szafką zamykaną na drzwi skrzydłowe; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; po prawej stronie stołu szafka na drzwi przesuwne, półka pozioma w szaf- ce; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4  d.1 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 5  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Szatkownica do warzyw 500kg/h 230 V typu ROBOT COU- PE, CL50 lub równoważna + zestaw tarcz - rodzaj i ilośc do uzgodnienia z użytkownikiem  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 6  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Mikser ręczny 450 mm, 0,5 kW | ROBOT COUPE, MP 450 Ultra lub równoważy - do uzgodnienia z użytkownikiem  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Kocioł warzelny blokowy, gazowy, 150 l typu LOZAMET, L900.BKG.150.3 lub równoważny  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 8  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Patelnia elektryczna 37 l typu KROMET, 000.PE-025P lub równoważna  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 9  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Taboret grzewczy gazowy 9 kW, 590x640x500 mm typu LOZAMET, GLT.59.0/9 lub równoważny  2 | szt  szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 10  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: kuchnia gazowa 4-palnikowa, wolnostojąca 800x700x900 mm typu KROMET, 000.KG-4S.T lub równoważna, moc palników: 1x2,5 kW+ 3x3,5 kW=13,0 kW, przyłącze gazu: R1/2, wymiary: 800x700x280  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 11  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, injekcyjny 10+1 x GN1/1 | CONVOTHERM, easyDial 10.10 ES wraz z podstawą podstawą otwartą i półką i pokrywą zes atli nierdzewnej pasującą do pieca Convotherm 3252500 lub równoważny  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 12  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zmiękczacz automatyczny do wody typu HENDI 230459  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 13  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół przyścienny z basenem jednokomorowym ze stali nie- rdzewnej AISI-304, rant z tyłu, mebel trwale spawany,centralnie przy komorze otówr na baterię nastolną; głębokość komory 40cm  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 14  d.1 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką; wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malo- wana  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 15  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał ociekowy perforowany ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) 4-5 półek  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 16  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa chłodniczo-mroźnicza 2x350 l, 700x860x2000 mm ty- pu DORA METAL, DM-92110; drzwi prawe  1 | szt  szt | 1.00 |  |

- 2 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 17  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: kotleciarka elektryczna do mięsa 0,4 kW | INOXXI, T707 do ustawienia na stole  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 18  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Cutter-wilk pionowy R23 typu| ROBOT COUPE, R8 – mie- lenie i wyrabianie mięsa porcjami  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 19  d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej 1000x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 20  d.1 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **2** | **450** | **1/3 WYDAWALNIA** | | | |
| 21  d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa magazynowa dwudzielna ze stali nierdzewnej 900x600x1800 (dokladny wymiar szafy ustalić na budowie) typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami przesuwnymi, 4 półki w szafie po 2 w każdej części za- montowane na stałe; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 22  d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stól ze stali nierdzewnej 1100x600 mm typu AISI 304 (OH18N9); mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 23  d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: bemar stołowy 2x GN1/1 200 mm | LOZAMET, BSW.2GN - do ustawinia na stole z poz.20  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 24  d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: bemar jezdny 2x GN1/1 200 mm | LOZAMET, BJW.2GN LOZAMET  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 25  d.2 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół z 2 pókami ze stali nierdzewnej 1200x600 mm typu AI- SI 304 (OH18N9); rant tylny dostosowany i połączony z oknem wydawczym ; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **3** | **450** | **1/4 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH** | | | |
| 26  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa przelotowa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami przesuwnymi 1000x600x2000 (dokladny wymiar szafy ustalić na budowie);4 półki w szafie po 2 w każdej części zamontowane na stałe; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 27  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół ze stali nierdzewnej 1100x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) bez półki; mebel trwale spawany; rant z tyłu  2 | szt  szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 28  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: pojemniki na odpady okrągły o poj. 120l z podstawą i po- krywą na kółkach - do schowania pod stół (wymiary pojemnika bez podstawy wysokość: 690 mm; średnica: 550 mm ) typu| STALGAST, 068120  2 | szt  szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 29  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 30  d.3 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką; wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malo- wana  2 | szt.  szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 31  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zmywarka kapturowa sterowana cyfrowo z dozownikiem płynu myjącego, nabłyszczającego i pompą spustową, kosz 500x500 mm | AS- BER, TECH-H500 HP B DD, zmywanie: do 65 koszy/h  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 32  d.3 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zmiękczacz automatyczny do wody typu HENDI 230459  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

- 3 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| **4** | **450** | **1/6 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE** | | | |
| 33  d.4 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał magazynowy 600x400x1800 mm 5-półkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); półki pełne/stałe; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **5** | **450** | **1/5 OBIERALNIA Z POMIESZCZENIEM WSTĘPNEJ OBRÓBKI WARZYW** | | | |
| 34  d.5 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa łokciowa, jednootworowa, wężyki przyłączeniowe: 3/8, Wysięg 215 mm  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 35  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej 1000x600x850 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 36  d.5 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 37  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Pojemniki na odpady okrągły o poj. 80l z podstawą i pokry- wą na kółkach - do schowania pod stół (wymiary pojemnika bez podstawy wy- sokość: 610 mm; średnica: 490 mm)  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 38  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół przyścienny 1200x600 mm z basenem dwukomorowym ze stali nierdzewnej AISI-304, rant z tyłu, mebel trwale spawany,centralnie przy każdej komorze otówr na baterię nastolną, głębokość komór 30cm  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 39  d.5 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria nastolna ze spryskiwaczem i wylewką; wysokość: 1100 mm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne stal malo- wana  2 | szt.  szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 40  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół ze stali nierdzewnej 600x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) szafką zamykaną na drzwi SKRZYDŁOWE; półka pozioma w szaf- ce; rant tylny  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **6** | **450** | **PRZECHOWYWANIE 1 dniowego ZAPASU WARZYW** | | | |
| 41  d.6 | kalk. własna | Dostawa i montaż: paleta przemysłowa/magazynowa pow. antypoślizgowa, po- lietylenowa z płozami; polietylen mrozo- i chemoodpornego, łatwy do mycia ty- pu BECKER, P18C  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 42  d.6 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał magazynowy 900x600x1800mm 5-półkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); półki pełne; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 43  d.6 | kalk. własna | Dostawa i montaż: waga magazynowa typu DB-II PLUS 150 lub równoważna; obciążenie do 150kgx50g’ wyświetlacz LCD 6 cyfr; Zasilanie: zasilacz oraz wbudowany akumulator 6V 3,3Ah; temperatura pracy -10 do + 40 ?C; szalka nierdzewna o wym. 36x46cm;waga ze świadectwem legalizacji  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **7** | **450** | **1/7 MAGAZYN JAJEK** | | | |
| 44  d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa chłodnicza z wentylatorem, nierdzewna, srebrna o poj. brutto 330-350 l typu LIEBHERR, FKvsl-3610 lub równoważna bez zmiany parametrów; zakres temperatury 1-15°C; zamek, cyfrowy zewnętrzny wyświet- lacz temp.; min. 5 regulowanych półek; drzwi prawe  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 45  d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej 1100x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 46  d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż: naświetlacz do jaj nierdzewny na 30 jaj z funkcją sterylizacji noży- 8 szt.  2 | szt  szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 47  d.7 | kalk. własna | Dostawa i montaż: półka wisząca (pełna) 1100x300 mm ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **8** | **450** | **1/8 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH/M.SPOŻYWCZY** | | | |

- 4 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 48  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: paleta magazynowa z polipropylenu  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 49  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał magazynowy 1400x600x1800 mm 5-półkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); półki pełne/stałe; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 50  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał magazynowy 1200x600x1800 mm 5-półkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); półki pełne/stałe; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 51  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół 1100x600 mm z półką i blokiem 2 szuflad, szuflady z lewej strony ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z półką ; rant tylny; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 52  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: waga kontrolna wodoodporna typu SW-1 PLUS WR10 lub równoważna; zakres pomiarowy do 10kg; wyświetlacz LCD, 5 cyfr, podwójny, dwustronny o wym.11x3,5cm; temperatura pracy -10 do + 40 oC; zasilana na baterie lub zasilacz; szalka nierdzewna o wym. 24,7x19,5cm, waga ze świa- dectwem legalizacji  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 53  d.8 | kalk. własna | Dostawa i montaż: regał magazynowy 1000x600x1800mm 5-półkowy ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); półki pełne, mebel trwale spawany  2 | szt  szt | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| **9** | **450** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
| 54  d.9 | kalk. własna | Dostawa i montaż: wózki z prowadnicami na pojemniki GN - ułatwiają wew- nętrzny transport tac z produktami/surowcami na terenie kuchni głównej, np. wózek do transportu pojemników, 7xGN 1/1 | HENDI, 810668  4 | szt  szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 55  d.9 | kalk. własna | Dostawa i montaż: waga kontrolna wodoodporna typu SW-1 PLUS WR10 lub równoważna; zakres pomiarowy do 10kg; wyświetlacz LCD, 5 cyfr, podwójny, dwustronny o wym.11x3,5cm; temperatura pracy -10 do + 40 oC; zasilana na baterie lub zasilacz; szalka nierdzewna o wym. 24,7x19,5cm, waga ze świa- dectwem legalizacji  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **10** | **450** | **1/9 POKÓJ SOCJALNY** | | | |
| 56 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: kontener na kółkach, kolor biały, porycie laminatem, 4 szuf- ladu, wyposażony w przegrodę na pisaki, centralny zamek i koła samonastaw- ne, wysokość 550mm, szerokość 420mm, głębokość 600mm, waga 20 kg, 3 lata gwarancji  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 57 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: sztaplowane, profilowane krzesło z jednoczęściowym sie- dziskiem z profilowanej sklejki. Stalowa rama z i siedzisko z zaokrągloną kra- wędzią. Można dokupić podłokietniki. Wysokość siedziska 445mm, głębokość siedziska 390mm, szerokość siedziska 420mm, podstawa stal, materiał sie- dziska drewno, waga 4kg, gwarancja 3 lata, kolor siedziska NCS S0500-N  4 | szt  szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 58 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa szatniowa, 4 drzwi, 1650x1200x550 mm, jasnoszary meta, ilość sekcji - 4 szt., korpus kolor RAL 7016, kolor drzwi RAL 9022, gru- bość blachy korpusu 0,7mm, grubość blachy drzwi 0,8mm, waga 82 kg, gwa- rancja 3 lata  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 59 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa szatniowa, 2 drzwi, 1650x600x550 mm, jasnoszary meta, ilość sekcji - 2 szt., korpus kolor RAL 7016, kolor drzwi RAL 9022, gru- bość blachy korpusu 0,7mm, grubość blachy drzwi 0,8mm, gwarancja 3 lata 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 60 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: czajnik elektryczny, moc 1850-2200W, filtr antywapniowy, obudowa ze stali nierdzewnej, podstawa obrotowa, pojemność 1,7l  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 61 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż: kuchnia mikrofalowa, moc 900W, 7 programów automa- tycznych, pojemność 25 L, moc przyłączeniowa 1,45 kW  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **11** | **450** | **1/10 WC PRACOWNIKÓW** | | | |

- 5 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 62 d.11 | kalk. własna | Dostawa i montaż: pojemnik na duże rolki papieru toaletowego, wymiary roli: 190 mm - 230 mm, materiał obudowy: stal szczotkowana, kolor obudowy: sza- ry, wykończenie powierzchni: satyna, wymiary: - wysokość: 260 mm, - szero- kość: 255 mm, - głębokość: 125 mm, zamek i klucz: metal, okienko kontrolne informujące o ilości papieru, rodzaj montażu: naścienny, przykręcany, waga netto: 1,25 kg, gwarancja: 24 miesiące  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **12** | **450** | **1/14 PRZEDSIONEK** | | | |
| 63 d.12 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Wycieraczka systemowa aluminiowa z wkładem ryps, gr. wkładu 2,5cm, kolor czarny, wkład odporny na ścieranie, antypoślizgowy o wy- miarach 180x120cm  4 | szt  szt | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| **13** | **450** | **1/15 POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH** | | | |
| 64 d.13 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa mroźnicza z wymuszonym obiegiem powietrza o poj. brutto 540-600 l. typu LIEBHERR, GGv-5860 lub równoważna; materiał: stal nierdzewna; napięcie 230V; zakres temp. Od -14 do -28 °C; zewnętrzny cyfro- wy wskaźnik temperatury, zamek, min. 5 regulowanych półek, drzwi lewe  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **14** | **450** | **2/10 ROZDZIELNIA** | | | |
| 65 d.14 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej 1200x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 66 d.14 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 67 d.14 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół ze stali nierdzewnej 950x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 2 szuflad z lewej strony i szafką zamykaną na drzwi przesuwne po prawej; półka pozioma w szafce; rant tylny  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 68 d.14 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół ze stali nierdzewnej 1800x600mm (dokladny wymiar szafy ustalić na budowie) typu AISI 304 (OH18N9) z blokiem 2 szuflad z lewej strony i szafką przesuwną z prawej strony (półka pozioma w szafce); rant tylny 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 69 d.14 | kalk. własna | Dostawa i montaż: szafa przelotowa dwudzielna 1100x600x1800mm (dokladny wymiar szafy ustalić na budowie w istniejacym otworze) ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami przesuwnymi;4 półki w szafie po 2 w każ- dej części zamontowane na stałe; mebel trwale spawany  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **15** | **450** | **2/9 ZMYWALNIA** | | | |
| 70 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Stól ze stali nierdzewnej 1100x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z zlewem lewym bez półki; centralnie nad komorą otwór na baterię o średnicy 35 mm z zaślepką; gł. komory 25 cm; cm; mebel trwale spawany 1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 71 d.15 | TZKNBK XVIII I B-117 | Montaż baterii umywalkowej - bateria umywalkowa jednootworowa łokciowa z prysznicem wyciąganym na długość 500 mm; wysokość 245mm, mocowanie nastolne, zmienny strumień wody.  1 | szt.  szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 72 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: Pojemniki na odpady okrągły o poj. 80l z podstawą i pokry- wą na kółkach - do schowania pod stół (wymiary pojemnika bez podstawy wy- sokość: 610 mm; średnica: 490 mm)  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 73 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zmywarka gastronomiczna, nierdzewna z funkcją wyparza- nia typu DIHR optima 500 DDE PS PAP lub równoważny; elektroniczny wy- świetlacz LCD temperatury, pompa zrzutowa wody; podwójne ścianki obudowy, filtr powierzchniowy w komorze mycia,system zapobiegający cofaniu się wody ze zmywarki do sieci wodnej,system autodiagonstyczny dla serwisu i używkownika osobno, 4 programy myjące; temp. Mycia 50-60; temperatura wyparzania 90; wsad 340mm, kosz 500x500mm; wszystkie lub min.dolne ra- miona ze stali nierdzewnej; w zestawie dozownik płynu myjącego i płuczącego oraz zewnętrzny automatyczny zmiękczacz wody; wymiary 58-60x60-62x82- 85cm  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

- 6 -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz.** | **Razem** |
| 74 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: podstawa nierdzewna pod zmywarkę o wym. 58x56x45cm; pasująca do zmywarek z koszem 500x500mm  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 75 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: zmiękczacz automatyczny do wody typu HENDI 230459  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 76 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: stół ze stali nierdzewnej 1800x600 mm typu AISI 304 (OH18N9) z 2 półkami; mebel trwale spawany, rant tylny dostosowany do okna wydawczego, na wymiar  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 77 d.15 | kalk. własna | Dostawa i montaż: wózek kelnerski dwupółkowy 810x545x900 mm | DORA METAL, DM-3422  1 | szt  szt | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| **16** | **450** | **Transport, rozładunek, podłaczenie, przeszkolenie** | | | |
| 78 d.16 | kalk. własna | Transport, rozładunek, podłączenie urządzeń do instalacji (w oparciu o własne materiały Wykonawcy do istniejacych instalacji i ewentualnym wydłużeniem, przesunięciem modyfikacją instalacji), przeszkolenie obsługi z obsługi  1 | kpl.  kpl. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |

Wszystkie pomiary są pomiarami orientacyjnymi, należy zrobić pomiar przed realizacją zamówienia.

- 7 -