[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=3
pr=NORMA	3.22
nan=Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie ul.Szkolna 14
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18
prn=2	2	2	2	2	1	4
own=2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=P  R  Z  E  D  M  I  A  R                                                                                                                                      r  o  b  ó  t
nfn=Elektrolew UPE                                                                  Andrzej Lewiński
afn=03-075 Warszawa                                                                                                                     ul. Brzezińska 4                                                                    tel/fax: 022 676-58-54, tel.kom: 691 794 375
nb=Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
ab=05-500 Piaseczno ul. Szkolna 14
ni=Szkoła Podstawowa Nr 5
ai=05-500 Piaseczno ul. Szkolna 14
br=elektryczna
dt=maj 2015 r.
kln=1310CPV 45314300-4 infrastruktura kablowa1310CPV 45315700-5 rozdzielnice elektroenergetyczne1310CPV 45311100-1 montaż kabli i przewodów1310CPV 45314320-0 montaz osprzętu elektroinstalacyjnego1310CPV 45317000-2 inne roboty elektryczne1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.44

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=3.23

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Ciasto wapienne
id=2360001	1
jm=m3	060
ce=0
il=2.84

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Farby emulsyjne nawierzchniowe
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
il=844.62

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0
il=184.21

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0
il=433.86

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Gips szpachlowy
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
il=872.43

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Gniazda 2P+Z 10/16A 250V IP44 p/t  Cariva
id=7534011	1
jm=szt	020
ce=0
il=37.74

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Gniazda 2x2P+Z 10/16A 250V p/t  Cariva
id=7534011	1
jm=szt	020
ce=0
il=47.94

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A 230 IP44 m/t Cariva
id=7530899	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kołki kotwiące M5
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
il=368

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe fi-6 z wkrętem
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe fi-8 z wkrętem
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=205.2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Koszt utylizacji odpadów
id=8999999	2
jm=kpl	090
ce=0
il=11.2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna LN 16x16
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
il=14.56

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
il=64.48

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Łącznik jednobiegunowy p/t Cariva
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Łącznik krzyżowy p/t Cariva
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=5.1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Łącznik schodowy p/t Cariva
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Łączniki (różne) do LN 16x16
id=7583199	2
jm=szt	020
ce=0
il=9.52

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Łączniki (różne) do LN 50x20
id=7583199	2
jm=szt	020
ce=0
il=42.16

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Materiały uszczelniające e technologii PROMASTOP
id=1050002	1
jm=kpl	090
ce=0
il=22

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Mostek łączeniowy
id=7055520	2
jm=szt	020
ce=0
il=11

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=niazda natynkowe 2P+Z 10/16A 230V  serii Cariva
id=7530099	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna  - z demontażu
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna np LVNO 1h lub LVNC 1h
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=20

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna typ  typ Orion TL5 8W Aw-3H
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna z demontażu
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Oprawa np typ SATURN 2x36W kompaktowa
id=7300999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=30

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Oprawa świetlówkowa z demontażu
id=7302999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=54

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Oprawa typ COSMO1 2x36W EVG IP65
id=7302999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=45

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Oprawa typ COSMO1 2x36W EVG IP65 aw
id=7302999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Oprawa typ SRN 418 PA EVG 4xT8 18W
id=7302999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Oprawa z demontażu
id=7300999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=10

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
id=1602006	1
jm=m3	060
ce=0
il=16.28

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Przełącznik świecznikowy n/t Cariva
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1.02

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Przełącznik świecznikowy p/t Cariva
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=22.44

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Puszka 75x75 z poł. złączkami WAGO
id=7580799	1
jm=szt	020
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t
id=7540413	1
jm=szt	020
ce=0
il=150.96

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Puszki p/t 2xPK 60
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Puszki p/t PK 60
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0
il=107.1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYp 2x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=13.52

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 3x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=872.56

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 3x2,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=910

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 4x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=229.84

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 5x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=87.36

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3149.2

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.08

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe 1P , B16
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe 1P , C10
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Wyłączniki przeciwporażeniowe 4P , 40A , 30mA
id=7512799	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Złączki WAGO
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=479

[RMS ZEST 53]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja rozdzielnic
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T1
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2477
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2479
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2480
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2483
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2485
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T4
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2497
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2502
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2507
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T5
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2508
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2513
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2514
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2516
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T7
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2517
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3687
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-05
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik przeciwporażeniowy 2-biegunowy
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.225	0	0.225
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2521
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P , 40A , 30MA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2522
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2523
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2525
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2526
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2527
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T8
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2530
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2534
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2535
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2539
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Parter - korytarz , pokój nauczycielski, sala nr 15
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Korytarz
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Montaż listew instalacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3358
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 50x20
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	13+12		

[RMS 47]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3364
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-13
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - dla listwy LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 47]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3366
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią - 0,12-20
op=0	0	0
ob=58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	30+28		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3368
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Pokój nauczycielski
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2334
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2335
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3686
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-06
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2395
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2343
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3357
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3688
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0305-03
mpn=_
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3689
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1958
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 47]
nz=0.3019	0	0.1019+0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2561
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1961
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1962
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1963
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=76
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=76	1	76		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1966
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2554
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2555
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1972
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	88*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1971
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1478
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2404
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - SRN 418 PA EVG 4xT8 18W
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2417
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3690
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 - poł. złączkami WAGO
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 - poł. złączkami WAGO
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2565
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3691
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1571
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1406
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1407
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=21
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2548
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=34
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2549
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2550
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1973
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=3
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2556
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=19.1	0	0.15*57*2+2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2383
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2567
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2375
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2570
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=117.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=117.5	1	117,5		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2568
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2569
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2558
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2559
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2560
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1.5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.5	1	1,5		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 15
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2590
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2591
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2592
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2593
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2594
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2595
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2596
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2598
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2599
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2600
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3341
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2601
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2602
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2604
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2606
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	64*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2607
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2608
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2609
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2610
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2611
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2612
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3692
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2613
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2614
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2615
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2616
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3693
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2618
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2619
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2620
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2621
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2622
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2623
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2624
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2625
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2626
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2627
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2628
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=12	0	0.15*40*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2629
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2630
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	19,2		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2631
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2632
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2633
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=125.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=125.3	1	74,8+50.5		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2634
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2635
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=74.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	74,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2636
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2637
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2638
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro 1 - korytarz, sala nr 11 , sala nr 12
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Korytarze
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Montaz listwy instalacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3369
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 50x20
op=0	0	0
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	13+8		

[RMS 47]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3375
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-13
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - dla listwy LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2		

[RMS 47]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające 
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3377
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią - 0,12-20
op=0	0	0
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3379
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 11
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3694
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3695
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3696
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3697
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3698
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3699
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3700
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3701
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3702
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3703
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3704
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3705
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3706
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3707
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3708
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3709
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	62*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3710
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3711
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3712
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3713
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3714
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3715
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3716
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3717
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3718
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3719
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3720
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3721
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3722
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3723
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3724
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3725
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3726
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3727
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3728
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3729
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3730
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3731
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3732
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=16	0	0.15*40*2+2*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3733
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50.1		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3734
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=29.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.2	1	29,2		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3735
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=62
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	62		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3736
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3737
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=124.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=124.9	1	74.8+50.1		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3738
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50.1		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3739
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=74.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	74,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3740
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3741
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3742
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 12
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3743
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	8+1		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3744
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3745
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3746
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3747
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3748
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3749
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3750
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3751
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3752
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3753
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3754
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3755
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3756
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3757
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3758
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	57*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3759
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3760
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3761
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3762
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy z demontazu
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3763
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3764
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  z demontażu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3765
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3766
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3767
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3768
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3769
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3770
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3771
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3772
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3773
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3774
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3775
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3776
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3777
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3778
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3779
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3780
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3781
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=16	0	0.15*40*2+2*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3782
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50.		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3783
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=29.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.2	1	29,2		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3784
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=57
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57	1	57		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3785
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3786
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=124.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=124.8	1	74.8+50		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3787
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3788
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=74.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	74,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3789
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3790
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3791
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro 2 - korytarz, sala nr 4 , sala nr 5
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Korytarze
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Montaz listwy instalacyjnej
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3792
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 50x20
op=0	0	0
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8+8		

[RMS 47]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3793
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-13
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - dla listwy LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2		

[RMS 47]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające 
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3794
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią - 0,12-20
op=0	0	0
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3795
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 4
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3796
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	8+1		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3797
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3798
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3799
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3800
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3801
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3802
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3803
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3804
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3805
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3806
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3807
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3808
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3809
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3810
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3811
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	72*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3812
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3813
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3814
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3815
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - z demontażu
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3816
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3817
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  z demontażu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3818
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3819
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3820
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3821
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3822
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3823
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3824
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3825
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3826
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3827
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3828
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3829
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3830
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3831
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3832
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3833
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3834
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=16	0	0.15*40*2+2*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3835
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50.1		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3836
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=29.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.2	1	29,2		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3837
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3838
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3839
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=124.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=124.9	1	74.8+50.1		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3840
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50.1		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3841
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=74.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	74,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3842
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3843
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3844
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0,2		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 5
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3845
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3894
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3846
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3847
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3848
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3849
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3850
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3851
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3852
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3853
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3854
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3855
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3856
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3857
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3858
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3859
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3860
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	67*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3861
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3862
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3863
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3864
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3865
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3866
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  z demontażu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3867
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3868
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle - pod osprzęt dwukrotny
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3869
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3870
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3871
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3872
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - 2xPK-60
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3873
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3874
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3875
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3876
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3877
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3878
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3879
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3880
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3881
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3882
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3883
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=16	0	0.15*40*2+2*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3884
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50,1		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3885
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=29.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29.2	1	29,2		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3886
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3887
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3888
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=124.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=124.9	1	74.8+50,1		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3889
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.1	1	50,1		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3890
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=74.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74.8	1	74,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3891
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3892
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3893
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Parter - korytarz
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3895
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym i opraw Aw
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+3		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3896
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 47]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3897
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3898
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3899
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3900
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3901
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=168
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=168	1	168		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3902
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4195
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3903
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=56
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3904
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3906
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3907
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3908
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4196
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3911
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	408*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3912
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=408
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3913
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3914
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	21+4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3915
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3917
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED LVNO 1h  lub LVN 1h
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3918
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3920
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3921
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3922
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3924
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4197
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4199
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,  w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4200
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowy w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3925
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4201
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V  IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3928
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3929
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=34
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3931
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3932
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=84
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3933
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3934
na=Przenoszenie wyposażenia oraz ponowne ustawienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=4	0	2*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3935
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=205
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3936
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=120
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3937
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=408
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=408	1	408		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3938
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=67
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3939
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=587
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=587	1	587		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3940
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=205
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3941
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=382
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=382	1	382		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3942
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3943
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3944
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=2.5
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro I - korytarz
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4202
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym i opraw Aw
op=0	0	0
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	17+2		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4203
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
mpn=_
na=Deontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4204
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4205
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4206
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4207
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4208
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=156
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	156		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4209
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4210
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4211
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4212
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4213
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4214
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4215
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4216
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4217
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	366*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4218
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=366
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	366		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4219
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4220
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	17+2+5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4250
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy COSMO1 2x36W EVG IP65 Aw
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4221
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy z demontażu
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4222
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED LVNO 1h  lub LVNC 1h
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4251
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
mpn=_
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - z demontazu wraz z próbą funkcjonowania
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4223
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4224
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4225
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4226
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4229
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,  w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4230
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowy w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4232
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V  IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4233
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4234
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=31
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4235
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4236
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=74
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4237
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4239
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4240
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4241
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=366
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	366		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4242
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4243
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=517
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=517	1	517		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4244
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=200
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4245
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=317
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=317	1	317		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4246
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4247
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4248
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro II - korytarz
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4252
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym i opraw Aw
op=0	0	0
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	17+2		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4253
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4254
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
mpn=_
na=Deontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	4+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4255
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4256
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4257
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4258
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4259
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=156
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	156		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4260
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=210
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4261
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4262
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4263
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4264
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4265
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4266
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4267
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4268
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	366*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4269
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=366
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	366		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4270
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4271
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=25
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	18+2+5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4272
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy COSMO1 2x36W EVG IP65 Aw
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4273
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - oprawy z demontażu
op=0	0	0
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4274
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED LVNO 1h  lub LVNC 1h
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4275
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01
mpn=_
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - z demontazu wraz z próbą funkcjonowania
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4276
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=39
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4277
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4278
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4279
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4280
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,  w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4281
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-04
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowy w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.242	0	0.242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4282
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V  IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4283
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4284
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=31
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4285
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4286
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=74
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=74	1	74		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4287
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4288
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=205
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4289
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=60
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4290
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=366
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	366		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4291
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4292
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=527
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=527	1	527		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4293
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=205
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=205	1	205		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4294
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=322
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=322	1	322		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4295
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4296
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4297
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Parter - sanitariaty
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4358
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4407
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4359
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4360
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4361
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4362
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4363
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4364
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4365
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=7
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 47]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4366
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4367
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4368
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4369
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4370
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4371
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4372
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4373
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4374
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4375
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4376
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	98*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4377
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4378
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4379
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4380
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4381
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - np Saturn 2x36W kompaktowa
uw=analogia
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4382
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - no SATURN 2x36W kompaktow
uw=analogia
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4383
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED np LVNO 1h
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4384
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4385
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4386
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4387
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4388
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4389
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4390
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4391
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4392
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4393
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=23
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4523
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4394
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=5
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4395
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=48
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4396
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4408
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=2.8	0	0.15*6*2+0.5*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4397
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4398
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4399
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4400
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4401
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	53+114		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4402
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4403
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4404
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4405
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4406
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro I - sanitariaty
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4409
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4410
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4411
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4412
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4413
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4414
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4415
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4416
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4417
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=7
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 47]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4511
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-02
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu drewnianym - LN 16x16
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.295	0	0.295
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4512
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4420
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4421
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4422
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4513
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo  3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4423
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4424
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4425
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4426
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4427
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4514
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 47]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4428
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	125*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4429
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4430
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4431
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4432
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4515
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-10
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)
op=0	0	0
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4433
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - np Saturn 2x36W kompaktowa
uw=analogia
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4434
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - no SATURN 2x36W kompaktow
uw=analogia
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4435
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED np LVNO 1h
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4516
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-08
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych -  z demontażu
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.73	0	0.73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4517
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-09
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych - z demontażu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4518
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z drewna
uw=analogia
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4519
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0303-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3157	0	0.3157
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4520
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych z podłączeniem n/t
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4521
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4436
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4437
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4438
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4439
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4440
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4441
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4442
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4443
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4444
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4445
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=27
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4522
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=3
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4446
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=6
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4447
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=65
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4448
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4449
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=2.8	0	0.15*6*2+0.5*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4450
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4451
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4452
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4453
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4454
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=200.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200.8	1	58+142,8		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4455
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=58
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4456
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=142.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=142.8	1	142,8		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4457
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4458
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4459
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro II - sanitariaty
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4460
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw kompaktowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
uw=analogia
op=0	0	0
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 47]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4461
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-07
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 47]
nz=0.1995	0	0.1995
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4462
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4463
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4464
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 47]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4465
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 47]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4466
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 47]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4467
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 47]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4468
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=7
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 47]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4469
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-02
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.1964	0	0.1964
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4470
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4471
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4472
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4473
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4474
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4475
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4476
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4477
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4478
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4479
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	98*0.015*0.015*1.3		

[RMS 47]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4480
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4481
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4482
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=14
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4483
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4524
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - np Saturn 2x36W kompaktowa
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4484
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - z demontażu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4485
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - no SATURN 2x36W kompaktow
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4525
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-14
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - z demontażu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4486
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  LED np LVNO 1h
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4487
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4488
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4489
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4490
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4491
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4492
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4493
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4494
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2P+Z 10/16A 250V IP44 p/t 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 47]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4495
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4496
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 47]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4526
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4497
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=5
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 47]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4498
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=37
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[RMS 47]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4499
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 47]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=4500
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 47]
nz=2.2	0	0.15*4*2+0.5*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4501
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4502
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=40
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 47]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4503
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98		

[RMS 47]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4504
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 47]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4505
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=167
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=167	1	53+114		

[RMS 47]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4506
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=53	1	53		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4507
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=114
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=114	1	114		

[RMS 47]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4508
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 47]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4509
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4510
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.6
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6		

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

