[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=3
pr=NORMA	3.22
nan=Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie ul.Szkolna 14
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18
prn=2	2	2	2	2	1	4
own=2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=P  R  Z  E  D  M  I  A  R                                                                                                                                       r  o  b  ó  t
nfn=Elektrolew UPE                                                                  Andrzej Lewiński
afn=03-075 Warszawa                                                                                                                     ul. Brzezińska 4                                                                    tel/fax: 022 676-58-54, tel.kom: 691 794 375
nb=Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznych w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
ab=05-500 Piaseczno ul. Szkolna 14
ni=Szkoła Podstawowa Nr 5
ai=05-500 Piaseczno ul. Szkolna 14
br=elektryczna
dt=lipiec 2014 r.

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.86

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0
il=1.6

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Ciasto wapienne
id=2360001	1
jm=m3	060
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Etykieta opisowa
id=8999999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Farby emulsyjne nawierzchniowe
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
il=498.65

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0
il=103.99

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0
il=354.11

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Gips szpachlowy
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
il=513.85

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Główna szyna uziemień GSU
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Gniazda 2x2P+Z 10/16A 250V p/t
id=7534011	1
jm=szt	020
ce=0
il=52.02

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A 230 IP44
id=7530899	1
jm=szt	020
ce=0
il=15.3

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Gniazdo RJ45
id=7551999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Kołki kotwiące M5
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0
il=258

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe fi-6 z wkrętem
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0
il=201.5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe fi-8 z wkrętem
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0
il=94.5

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Końcówki kablowe do zaprasowywania K-35
id=7620999	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.18

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Końcówki kablowe K-10
id=7620099	1
jm=szt	020
ce=0
il=12.36

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kostka betonowa kolorowa
id=2222099	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.51

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Koszt utylizacji odpadów
id=8999999	2
jm=kpl	090
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
il=10.4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna LN 40x16
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
il=57.2

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0
il=36.4

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Łączniki (różne) do LN 25x16
id=7583199	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.8

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Łączniki (różne) do LN 40x16
id=7583199	2
jm=szt	020
ce=0
il=37.4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Łączniki (różne) do LN 50x20
id=7583199	2
jm=szt	020
ce=0
il=23.8

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Materiały uszczelniające e technologii PROMASTOP
id=1050002	1
jm=kpl	090
ce=0
il=4

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Mostek łączeniowy
id=7055520	2
jm=szt	020
ce=0
il=59

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna  - z demontażu
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Oprawa ewakuacyjna typ  typ Orion TL5 8W Aw-3H
id=7304199	1
jm=kpl	090
ce=0
il=8

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Oprawa typ COSMO1 2x36W EVG IP65
id=7302999	1
jm=kpl	090
ce=0
il=114

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.09

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
id=1602006	1
jm=m3	060
ce=0
il=7.99

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Piła do cięcia kostki
id=75260	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Pręty stalowe ocynkowane FeZn fi-18
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0
il=12.48

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Przełącznik świecznikowy p/t
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=27.54

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Przewód LYżo 10 mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=208

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Przewód LYżo 35 mm2
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0
il=15.6

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Puszka okrągła uniwers.PO-80 z pokrywą p/t
id=7540413	1
jm=szt	020
ce=0
il=68.34

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Puszki p/t PK 60
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0
il=83.64

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYp 2x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=11.44

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 3x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=530.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 3x2,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=385.84

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 4x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=104

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pzewód płaski typu YDYpżo 5x1,5 mm2
id=7951099	1
jm=m	040
ce=0
il=46.8

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2042.41

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Rozłącznik 3-biegunowy - istniejący
id=7513199	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.32

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Skrzynka z PCV do złącza kontrolnego
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=15.17

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Szyna przyłączowa PE
id=7055560	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=Wibrator powierzchniowy
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 53]
ty=S
na=Wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.91

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Woda
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Wskaźnik napięcia 3-faz
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Wyłącznik 1-bieg, p/t 
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0
il=4.08

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe 1P , B16
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe 1P , B20
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Wyłączniki nadprądowe 1P , C10
id=7512299	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Wyłączniki przeciwporażeniowe 2P , 40A , 30mA
id=7512799	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Wyłączniki przeciwporażeniowe 4P , 40A , 30mA
id=7512799	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Złącze kontrolne
id=7590799	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Złączki WAGO
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=227

[RMS ZEST 64]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Doprowadzenie przewodu PE do  tablicy TG i  do rozdzielnic piętrowych - korytarze
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Listwy instalacyjne i przewód PE
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2435
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 50x20
op=0	0	0
ob=30.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30.5	1	30,5		

[RMS 46]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2436
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-05
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - LN 50x20
op=0	0	0
ob=4.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 46]
nz=0.467	0	0.467
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2437
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 40x16
op=0	0	0
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 46]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2457
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0114-04
mpn=_
na=Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym - LN 25x16
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2438
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-18
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - dla listwy LN
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=2.4665	0	2.4665
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2439
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-08
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - dla listwy LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.5513	0	0.5513
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2440
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-13
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - dla listwy LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.945	0	0.945
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2469
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-17
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - dla LN
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=1.197	0	1.197
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2441
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-02
mpn=_
na=Przewody o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LYżo 10 mm2
uw=analogia
op=0	0	0
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200		

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2458
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-04
mpn=_
na=Przewody o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - LYżo 35 mm2
uw=analogia
op=0	0	0
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 46]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2466
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-02
mpn=_
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 - na LYżo 10 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0847	0	0.0847
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2442
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-04
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm2 - LYżo 10 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.0263	0	0.0263
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2461
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0805-03
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 - K-35
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.125	0	0.125
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2459
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0803-05
na=Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50 mm2 - LYżo 35 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.0378	0	0.0378
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2467
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-11
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2468
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01
mpn=_
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - GSU
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2470
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-11
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
op=0	0	0
ob=1
jm=aparat	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2471
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-01
mpn=_
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - skrzynka z PCV do złącza kontrolnegp
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2460
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0619-06
mpn=_
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2472
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-24
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla bednarki FeZn 30x4 w betonie
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[RMS 46]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2462
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-03
mpn=_
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.
op=0	0	0
ob=0.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.75	1	1,5*0,5		

[RMS 46]
nz=1.3702	0	1.3702
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2473
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07
na=Układanie bednarki w gotowej bruździe - bednarka do 120mm2 - FeZn 30x4
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2474
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-02
mpn=_
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0
ob=0.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0,01		

[RMS 46]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2475
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02
mpn=_
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0
ob=0.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	0,5		

[RMS 46]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2463
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-06
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV - FeZn 30x4
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=1.8869	0	1.8869
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.9435	0	0.9435
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2464
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III - FeZn fi-18
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3179	0	0.3179
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.159	0	0.159
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2465
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0322-09
na=Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50% z odzysku
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.5125	0	1.025*0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2454
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01
mpn=_
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2455
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-02
mpn=_
na=Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2443
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią - 0,12-20
op=0	0	0
ob=260
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2566
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - mebli i innego sprzętu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=30
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2456
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0606-09
na=Uszczelnianie przebić przez stropy - w technilogii `PROMASTOP
uw=analogia
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955*2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja rozdzielnic
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T1
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2476
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  -  wskażnik napięcia 1-faz
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2477
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1741
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2393
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wskaznik napięcia 3-faz.
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2478
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P, 40A , 30mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2479
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2480
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2481
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0510-04
mpn=_
na=Przełożenie osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 3-biegunowy
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2483
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2484
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2485
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T2
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2488
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2490
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P, 40A , 30mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2491
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2492
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2494
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2495
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2496
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T4
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2497
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  -  wskażnik napięcia 1-faz
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2499
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2500
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wskaznik napięcia 3-faz.
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2501
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P, 40A , 30mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2502
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2503
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2505
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2506
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2507
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T5
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2508
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  -  wskażnik napięcia 1-faz
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2509
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2510
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wskaznik napięcia 3-faz.
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2511
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P, 40A , 30mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2513
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2514
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2515
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2516
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T7
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2517
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  -  wskażnik napięcia 1-faz
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2519
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2520
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wskaznik napięcia 3-faz.
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2521
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-03
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. - 2P , 40A , 30 mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.218	0	0.218
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2522
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2523
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2524
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0510-01
mpn=_
na=Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2528
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0510-01
mpn=_
na=Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - 1P , B20
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.161	0	0.161
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2525
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2526
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2527
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica T8
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2529
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  -  wskażnik napięcia 1-faz
uw=analogia
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2530
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1149-01
mpn=_
na=Demontaż osprzętu modułowego szynowego  - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.116	0	0.116
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2531
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-02
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa PE
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0577	0	0.0577
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2532
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wskaznik napięcia 3-faz.
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2533
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-04
mpn=_121:1,09
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - 4P, 40A , 30mA
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.335	0	0.335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2534
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2535
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2536
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0510-04
mpn=_
na=Przełożenie osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 3-biegunowy
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2537
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2538
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2540
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-02
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2539
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Rozdzielnica TS7
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2543
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , C10
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2544
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0407-01
mpn=_
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.- 1P , B16
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2545
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0408-04
mpn=_
na=Montaż elementów rozdzielnic modułowych - mostek łączeniowy 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.0084	0	0.0084
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2546
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1209-01
mpn=_
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2547
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-01
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól - rozdzielnicy po modfernizacji
op=0	0	0
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.05		1.05
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=6.3	0	6.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Parter - biblioteka , sala nr 16 , nr 17
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Sala  Biblioteka 
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2334
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2335
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2395
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2343
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2344
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[POZYCJA]
id=1958
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 46]
nz=0.3019	0	0.1019+0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2561
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1961
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1962
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1963
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2562
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1965
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1966
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2553
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2554
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2555
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1972
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	78*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1971
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1478
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2404
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1584
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1282
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2417
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1420
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2565
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1421
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - 1-bieg. 
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1422
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1571
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2563
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2564
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1406
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1407
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=16
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2548
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2549
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2550
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=30
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1973
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2556
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=14.4	0	0.15*48*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2383
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=67.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67.7	1	67,7		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2567
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2375
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=78
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=78	1	78		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2376
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2570
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=153.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.7	1	153,7		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2568
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=67.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67.7	1	67,7		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2569
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2558
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2559
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2560
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 16
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2590
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2591
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2592
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2593
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2594
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2595
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2596
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2597
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2598
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2599
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=19
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2600
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3341
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2601
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2602
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2604
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2605
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2606
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	64*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2607
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2608
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2609
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2610
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2611
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2612
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2613
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2614
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2615
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2616
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2618
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2619
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2620
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2621
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2622
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2623
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2624
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=14
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2625
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2626
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2627
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2628
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=12	0	0.15*40*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2629
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2630
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=17.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2631
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2632
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2633
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=105.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105.5	1	50.5+55		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2634
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2635
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2636
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2637
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2638
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 17
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2639
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2640
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2641
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2642
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2643
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2644
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2645
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2646
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2647
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2648
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2649
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3342
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2650
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2651
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2652
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2653
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2654
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	64*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2655
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2656
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2657
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2658
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2659
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2660
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2661
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2662
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2663
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2664
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2666
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2667
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2668
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2669
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2670
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2671
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2672
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=14
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2673
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2674
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2675
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2676
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=12	0	0.15*40*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2677
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2678
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=17.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2679
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2680
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2681
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=105.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=105.5	1	50.5+55		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2682
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2683
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2684
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2685
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2686
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro 1 - sala nr 8 , nr 9 , nr 10 , nr 13 , nr 14
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Sala nr 8
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2832
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2833
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2834
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2835
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2836
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2837
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2838
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2839
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2840
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2841
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2842
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3343
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2843
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2844
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2846
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2848
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	64*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2849
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2850
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2977
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0904-01
mpn=_
na=Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.1649	0	0.1649
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2851
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2852
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2853
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2854
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2855
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2856
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2857
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2858
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2860
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2861
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2862
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2863
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2864
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2865
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2866
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2867
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2868
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2869
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2870
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=18	0	0.15*60*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2871
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2872
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2873
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2874
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2875
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=120.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120.5	1	120,5		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2876
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2877
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2878
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2879
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2880
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 9
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2881
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2882
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2883
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2884
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2885
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2886
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2887
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2888
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2889
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2890
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2891
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3344
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2892
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2893
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2894
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2895
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2896
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	66*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2897
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2898
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2899
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2900
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2901
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2902
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2903
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2904
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2905
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2906
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2908
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2909
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2910
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2911
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2912
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2913
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2914
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2915
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2916
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2917
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2918
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=16.5	0	0.15*55*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2919
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2920
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=17.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2921
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2922
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2923
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=120.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120.5	1	50.5+70		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2924
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2925
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2926
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2927
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2928
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 10
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2978
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2979
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2980
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2981
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2982
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2983
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2984
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2985
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2986
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2987
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=23
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2988
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2989
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2990
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3345
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2991
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3025
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2992
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	72*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2993
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2994
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2996
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2997
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2998
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2999
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3000
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3001
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3002
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3003
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3004
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3005
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3006
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3007
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3008
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3009
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3010
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3011
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3012
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3013
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3014
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=18	0	0.15*60*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3015
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3016
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3017
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3018
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3019
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=120.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=120.5	1	50.5+70		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3020
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3021
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=70
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3022
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3023
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3024
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 13
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaz instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2929
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2930
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2931
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2932
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2933
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2934
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2935
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2936
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2937
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2938
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2939
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2940
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2941
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2942
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2943
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3026
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2944
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	51,*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2945
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2946
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2947
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2948
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2949
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2950
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2951
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2952
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2953
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2954
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2956
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2957
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2958
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2959
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2960
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2961
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2962
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2963
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2964
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2965
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=2966
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=18	0	0.15*60*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2967
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=51.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.6	1	51,6		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2968
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2969
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2970
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=17
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2971
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=128.22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=128.22	1	76.62+51,6		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2972
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=51.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.6	1	51,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2973
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=76.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=76.62	1	76,62		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2974
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2975
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2976
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.7
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0.7		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 14
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3027
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3028
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3029
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3030
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3031
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3032
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3033
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3034
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3035
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3036
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3037
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3038
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3039
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3040
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3041
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3042
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3043
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	67*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3044
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3045
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3046
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3047
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3048
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3049
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  typ Orion TL5 8W Aw-3H
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3050
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3051
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3052
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3053
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3054
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - 1-bieg. 
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3055
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3056
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3057
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3058
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3059
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3060
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3061
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3062
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3063
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=30
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3064
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3065
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=17.4	0	0.15*58*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3066
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=67.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67.7	1	67,7		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3067
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=23.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23.3	1	23,3		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3068
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3069
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3070
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=153.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=153.7	1	67.7+86		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3071
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=67.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=67.7	1	67,7		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3072
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	153.7-67,7		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3073
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3074
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3075
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Piętro 2 - sala nr 1 , nr 2 , nr 3 , nr 6 , nr 7
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 1
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3076
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3125
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - oprawa Aw do ponownego zamontowania
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3077
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3078
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3079
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3080
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3127
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3126
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3081
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3082
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3083
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3084
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3085
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3086
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3346
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3087
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3088
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3090
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3128
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3129
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3092
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	69*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3093
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3094
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3130
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0904-01
mpn=_
na=Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.1649	0	0.1649
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3095
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3096
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3097
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3098
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  oprawa z demontazu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3099
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3100
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3101
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3102
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3104
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3105
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3106
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3107
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3108
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3109
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3110
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3111
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3112
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3113
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3114
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=17.1	0	0.15*57*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3115
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3116
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3117
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=69
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3118
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3119
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=123.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=123.1	1	50.5+72,6		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3120
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3121
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=72.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72.6	1	72,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3122
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3123
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3124
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 2
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3131
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3132
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - oprawa Aw do ponownego zamontowania
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3133
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3134
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3135
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3136
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3137
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3138
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3139
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3140
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3141
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3142
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3143
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3144
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3145
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3146
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3347
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3147
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3183
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3149
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3150
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	66*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3151
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3152
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3154
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3155
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3156
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3157
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  oprawa z demontazu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3158
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3159
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3160
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3161
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3162
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3163
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3164
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3165
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3166
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3167
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3168
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3169
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3170
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3171
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3172
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=15	0	0.15*50*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3173
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3174
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3175
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=66
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3176
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3177
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=123.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=123.1	1	50.5+72,6		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3178
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3179
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=72.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72.6	1	72,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3180
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3181
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3182
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 3
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3184
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3185
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - oprawa Aw do ponownego zamontowania
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3187
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3235
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3188
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3189
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3190
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3191
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3192
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=39
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3193
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=36
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3194
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3195
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3196
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3197
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3198
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=27
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3199
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3348
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3200
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3201
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3202
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3203
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.02
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.02	1	75*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3204
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3205
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3206
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3207
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3208
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3209
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  oprawa z demontazu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3210
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3211
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3212
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3213
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3214
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3215
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+Z 10/16A 250V p/t 
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.91		0.955 *2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3216
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3217
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3218
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3219
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3220
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3221
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3222
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=24
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3223
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3224
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=15	0	0.15*50*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3225
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3226
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3227
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3228
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3229
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=123.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=123.1	1	50.5+72,6		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3230
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=50.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.5	1	50,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3231
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=72.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=72.6	1	72,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3232
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3233
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3234
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 6
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3236
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3237
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - oprawa Aw do ponownego zamontowania
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3238
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3239
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 0306-04
mpn=_
na=Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A  w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.882	0	0.882
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3350
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01
mpn=_
na=Wymiana gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.4		1.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.204	0	0.204
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3351
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-07
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z podłączeniem modułu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3352
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-05
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=R
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3240
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3241
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3242
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3243
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3244
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3245
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3246
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3247
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3353
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3248
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	1
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3249
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3250
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3251
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3349
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 5x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3252
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3253
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3254
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3255
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	51*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3256
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3257
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3258
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3259
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3260
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3261
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  oprawa z demontazu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3262
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3263
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3264
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3265
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3287
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3266
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3268
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3269
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3270
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3271
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=13
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3272
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=20
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3273
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3274
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=30
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3275
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3276
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=14.1	0	0.15*47*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3277
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=51.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.6	1	51,6		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3278
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=17.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3279
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=51
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3280
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3281
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=125.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=125.1	1	51,6+73,5		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3282
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=51.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.6	1	51,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3283
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=73.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73.5	1	73,5		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3284
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3285
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=0.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3286
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=0.8
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,8		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Sala  nr 7
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Demontaż oraz montaż instalacji
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3289
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1133-09
mpn=_
na=Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	8+2		

[RMS 46]
nz=0.315	0	0.315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3290
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1134-01
mpn=_
na=Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - oprawa Aw do ponownego zamontowania
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.555	0	0.555
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3291
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1124-01
mpn=_
na=Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	2+1		

[RMS 46]
nz=0.1785	0	0.1785
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3292
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1122-02
mpn=_
na=Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	4+3		

[RMS 46]
nz=0.179	0	0.179
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3293
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-01
na=Demontaż puszek wtynkowych końcowych
op=0	0	0
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 46]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3294
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1148-02
mpn=_
na=Demontaż puszek wtynkowych trójnikowych lub krzyżowych
op=0	0	0
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 46]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3295
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0305-05
na=Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3296
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0309-07
na=Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża
op=0	0	0
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.0885	0	0.0885
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3297
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-03
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie
op=0	0	0
ob=47
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47		

[RMS 46]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3298
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01
mpn=_
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
op=0	0	0
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52		

[RMS 46]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3299
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3300
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 4x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3301
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	1
ob=37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=37	1	37		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3302
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3303
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3304
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3354
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-05
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0638	0	0.0638
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0209-03
mpn=_121:0,09
na=Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku - YDYp 2x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0726	0	0.0726
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3305
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x1,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3306
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0226-01
mpn=_
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYpżo 3x2,5 mm2
op=0	0	0
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 46]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3307
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06
mpn=_
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3308
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0
ob=0.03
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	99*0.015*0.015*1.3		

[RMS 46]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.191	0	0.191
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3309
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-01
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
op=0	0	0
ob=99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99		

[RMS 46]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3310
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01
mpn=_
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0209	0	0.0209
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3311
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	10+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3312
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-13
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - COSMO1 2x36W EVG IP65
op=0	0	0
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	10+2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3313
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-05
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3314
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0515-05
mpn=_
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-1x20W - ewakuacyjna  oprawa z demontazu
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3315
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3316
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-02
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.3707	0	0.3707
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3317
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
op=0	0	0
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.451	0	0.451
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3318
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - PK-60
op=0	0	0
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3319
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-05
mpn=_121:0,09
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3320
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03
mpn=_
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem 
op=0	0	0
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3356
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - 2x2P+PE 10/16A 230V IP20
op=0	0	0
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3321
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-03
mpn=_
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3322
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-06
mpn=_
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem
op=0	0	0
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 46]
nz=0.275	0	0.275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3323
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3324
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0
ob=18
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 46]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3325
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0
ob=21
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21		

[RMS 46]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3326
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3327
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-03
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
op=0	0	0
ob=36
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 46]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3328
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0
ob=2
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 46]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty zabezpieczające i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
wa=0
kn=0	0	0
wn=	

[POZYCJA]
id=3330
na=Wyniesienie mebli i wyposażenia pomieszczeni oraz ponowne wniesienie
uw=kalk. własna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=16.5	0	0.15*55*2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3331
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie podłóg folią gr. 0,12-0,20 mm13101310
op=0	0	0
ob=89.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=89.3	1	67.7+21,6		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3332
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01
na=Zabezpieczenie folią - 0,06-0,10 - drzwi,okien itp pozostałych w pomieszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0
ob=28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 46]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3333
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0705-07
mpn=_121:0,09
na=Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
op=0	0	0
ob=99
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99	1	99		

[RMS 46]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3334
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-03
mpn=_121:0,09
na=Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
op=0	0	0
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30		

[RMS 46]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3335
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08
mpn=_
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności
op=0	0	0
ob=210.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=210.3	1	67,7+21,6+86+35		

[RMS 46]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3336
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0
ob=89.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=89.3	1	67,7+21,6		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3337
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02
mpn=_
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0
ob=121
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=121	1	210.3-89,3		

[RMS 46]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=2	0	2
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3338
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09
mpn=_
na=Wywiezienie gruzu-materiałów z demontażu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  (docelowo 20 km)
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 46]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3339
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-10
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
uw=analogia
op=0	0	0
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=19

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 48]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3340
mpn=1211
na=Koszt utylizacji odpadów z demontażu
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

