W związku z pytaniami dotyczącymi zamówienia na zadanie:

Wykonanie opaski z kostki betonowej i odwodnienia nowo wybudowanego boiska oraz   
doposażenie terenu w małą architekturę w ramach realizacji zadania "Zagospodarowanie   
terenu należącego do Gminy Fundusz Sołecki Henryków Urocze", na działkach nr ewid.:   
*122/5,122/6,122/7* jed. ew. 141804\_5 obręb 0015 Henryków Urocze.

Zamawiający doprecyzowuje punkt 4.2.2. Opisu Przedmiotu zamówienia oraz uzupełnia Tabelę Wartości Ofertowych:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.2.2. Wykonanie odwodnienia wokół boiska w postaci pasa drenażu ze żwiru płukanego frakcji 8-16

mm 132m2.

· Mechaniczne wykonanie koryta 132 m2 do rur drenarskich, głębokości ok. 60-100cm;

· Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego - 10 cm, w dnie koryta, pod rury

drenarskie,

· Ułożenie rur drenarskich - rura drenarska fi 100 otulona geowłókniną , obsypana

żwirem płukanym frakcji 8-16 mm x 92 mb. Warstwa żwiru 40 cm (10cm pod rurą, 20cm nad rurą drenarską, owinięta geowłókniną. Geowłóknina o parametrach wytrzymałości i przepuszczalności nie gorszych niż SF27. Spadek rur drenarskich w kierunku granicy działki do studzienek ;

. Wykonanie dwóch studzienek polipropylenowych fi 600 z dennicami, o głębokości 1,5 m, przykrytych włazami żeliwnymi D400, usytuowanych w narożnikach boiska położonych przy granicy działki.

· Opaska drenażowa uzupełniona do poziomu chodnika warstwą żwiru płukanego frakcji 8-16mm, ujęta od strony murawy w obrzeże trawnikowe na ławie betonowej 6x20xl00 cm, szare - 94 mb..

**. prace dodatkowe: wykonanie dojścia do opaski ze ścieżki + 7,5 m2 nawierzchni z tożsamej kostki + obrzeże 10 mb. oraz wykonanie tulei pod budowę fundamentów do piłkochwytów, których postawienie przewidzenie jest w przyszłym roku – 6 punktów, po 3 po każdej stronie 100cm głębokości x 50cmx50cm.**

 Oferent jest zobowiązany do doliczania do oferty w/w prac wraz ze wszystkimi kosztami.

TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH

1. Kostka betonowa - 115 m2 kostki betonowej ROLLAND z obrzeżem x ... zł = ... zł brutto
2. Drenaż - 132 m2 x ... zł = ... zł brutto
3. Studnie polipropylenowe – 2szt x…..zł = …….zł brutto
4. Mała architektura:
5. Ławki - 8 sztuk x = zł
6. Kosze - 4 sztuki x = zł
7. **Prace dodatkowe, kwota łącznie………………..zł brutto**

RAZEM (pkt 1+2+3+4+5): …………………………………………….ZŁ BRUTTO (W tym VAT ………………….23%)

**W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin złożenia ofert na dzień 3.09.2021 do godziny 16:00.**

Piaseczno 31.08.2021r.